|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРИЛОЖЕНИЕ № 1: Предложение за техническите параметри и характеристики на доставеното оборудване по Обособена позиция №2 –„Изработване, доставка и монтаж на обзавеждане и интериорно оборудване в “Детски научен център”** | | | | | |
| **№ по ред** | **Наименование на оборудване** | **Минимални технически параметри** | | | **Предложение за техническите параметри и характеристики на доставеното оборудване на участника** |
| **ЗОНА ЗА ТВОРЧЕСКА И НАУЧНА ДЕЙНОСТ, (STEAM зона), КОТА +5,50** | | | | | |
| 1 | Ограда по детайл 3 (GG01, GG02), вкл. 2бр. Врати (части 3.3.и 3.4) | шперплат бреза с лак на водна основа, метална конструкция, прахово боядисана, височина 0.85м. / закрепване към пода | | |  |
| 2 | Модул Ограда по детайл 4 (GG03) – тип “библиотека” | МДФ, конструкция, декоративни елементи; дължина 1.70м/ дълбочина 30см/ височина 1.05 м. / закрепване към пода | | |  |
| 3 | Маси | Размер - 80/80/72см (импрегниран шперплат, метален цилиндричен крак, прахово боадисан) | | |  |
| 4 | Стол | Дървени седалка (акрилна боя) и облегалка - слоеста дървесина, боядисана в черен и бял цвят; Крака – в черен и бял цвят. | | |  |
| 5 | Шкаф с мивка по детайл (GG04) | Долни и горни кухненски шкафове с метална мивка, Шкафове - дължина 480 см. и височина 210 см., дълбочина 60 см, ламинирано ПДЧ, шперплат бреза с лак на водна основа, термоплот, декоратични елементи; (с мебелни кодирани ключалки на всеки шкаф – 16бр.); Мивка за монтаж над термоплот - неръждаема стомана, кухненска батерия. | | |  |
| 6 | Маса за мултифункционална зала | Размер - 80/80/72см (импрегниран шперплат, метален цилиндричен крак, прахово боядисан) - същите като в позиция 3 | | |  |
| 7 | Стол за мултифункционална зала | цветни столове от подсилена полипропиленова пластмаса. Стифиращи се (за лесно прибиране) | | |  |
| **II. ЗОНА ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ, ДЕТСКИ КЪТ, КОТА +5,50** | | | | | |
| 1 | Ограда 1 по детайл (FF01), вълна | МДФ, конструкция, боя на водна основа и нетоксична, декорация; височина 1.00-1.15м. / закрепване към пода | | |  |
| 2 | Кът “Подводница” върху ограда 1 по детайл (FF01) | МДФ плоскост с размери 300/85см, 2бр. Декоративни елементи от МДФ, люкове с фланци от МДФ 2бр, перископ, въртящи се цилиндри 3бр, компас, телефон, копчета и ръчки, различни измервателни уреди, камбанка, звуков чип, тонколонка, кормила, сметало и др. подобни; боя на водна основа и нетоксична, декоративно оформление, ел-захранване | | |  |
| 3 | Ограда по детайл 2 – дъговидна (FF02) | МДФ, конструкция, боя на водна основа и нетоксична, декорация; височина 1.05 м. / закрепване към пода | | |  |
| 4 | Ограда по детайл 3 (FF03, FF04), вкл. 2бр. Врати (части 3.1.и 3.2) | перфориран шперплат бреза с лак на водна основа, метална конструкция, прахово боядисана; височина 0.85 м. / закрепване към пода | | |  |
| 5 | Модул за пейка по детайл при ограда (дъгообразна) с повдигаща се седалка и пространство за съхранение тип “ракла” (FF02) | 180/40/40см, конструкция МДФ, с тапицерия от текстил | | |  |
| 6 | Пейка по детайл при ограда (FF07) | 160/40/40см, метална конструкция, прахово боядисана; HPL седалка | | |  |
| 7 | Съоръжение “Риба” по детайл (FF05) | Корпус HPL, МДФ, върху конструкция от шперплат и метал - прахово боядисан; улей за пързалка от стъклопласт с вис. 90см и дълж. До 200см, с извивка в крайния сектор от производител; тунел ф60см св. от производител, с дълж. 180см; рампа HPL, с дървени напречни профили ш.80см; декоративно оформление, боя на водна основа и нетоксична; ориентировъчни размери 456/170/180см | | |  |
| 10 | Пуфове с текстилна дамаска в цвят по избор на проектанта | пълнеж, текстил | | |  |
| 11 | Посетителски шкафчета – модул(и) по детайл (GG05) | Шкаф с обща дължина 2280 см и височина 210 см., дълбочина 42 см, състоящ се от 6 отделни модула (включващи общо 63 отделни клетки с мебелни кодиранми ключалки); от ламинирано ПДЧ, с декоративни елементи (подредба по детайл) | | |  |
| **III. КАСА И ОФИС, КОТА +0,00** | | | | | |
| 1 | Модулен шкаф | конструкция от Ламинирано ПДЧ с размери: 100/40/180 см., Плъзгащи вратички | | |  |
| 2 | Бюро за обособяване на работно място, | конструкция от ламинирано ПДЧ с дебелина 36 мм - 140/80/75 см | | |  |
| 3 | Контейнер за работно бюро | с 3 чекмеджета с плавно затваряне с колелца и заключване на едно от чекмеджетата - 40/60/65 | | |  |
| 4 | Офис столове | Размери в мм: ~600/650/1000 - с регулируема височина; - с подкалътници и 5 колелца; - материал на корпуса – метал; - материал на облегалката и седалката - текстил; | | |  |
| 5 | Метален кош за отпадъци | Метален мрежест, черен на цвят с обем – 12 литра | | |  |
| 6 | Бар с лицев гръб, "П- образна" форма, по детайл | Бар с лицев гръб, "П- образна" форма: - по арх. проект; - цокъл-от анодиран алуминий h=10 cm; L=103,5 cm; - дъно: 1 бр. -225/59 cm; 1 бр. - 94,8/60,4 cm; 1 бр. - 260,4/60,4 cm; от ламинирано ПДЧ, 18 mm, кант от PVC 1 mm същия, цвят по мостра; - плътни рафтове: 1 бр. -78,2/59 cm; 1 бр. - 141,6/59 cm; 1 бр. - 94,8/60,4 cm; 1 бр. - 104,8/60,4 cm; 2бр. - 76,8/60,4cm; от ламинирано ПДЧ, 18 mm, кант от PVC 1 mm същия, цвят по мостра;  - гръб: 1 бр. - 292/80 cm; от ламиниран шперплат, 8 mm; - плътни страници на шкафове: 1 бр. - 65/88 cm; 2 бр. - 59/80,2 cm; 2 бр. - 60,4/80,2 cm; 1бр. - 67/90,2 cm, от ламинирано ПДЧ 18 mm (тип "Egger" или подобно), кант от PVC 1 mm същия, цвят по мостра; 2 бр. - 60,4/80,2 cm, от ламинирано ПДЧ 28 mm, кант от PVC 1 mm същия, цвят по мостра; - плътни врати на шкафове 1 бр. - 66/78 cm; 4 бр. - 40/78 cm; 2 бр. - 47/78 cm; 4 бр. - 49/78 cm на панти, от ламинирано ПДЧ 18 mm, кант от PVC 1 mm същия, цвят по мостра; - лице на бар L = 487 cm, h = 78,2 cm от ламинирано ПДЧ 18 мм, кант от PVC 1 mm същия, цвят по мостра;  - плот-ламинирано ПДЧ с метални кантове, "П- образна" форма, площ 4,07 m²; - дръжки 12 бр.; - крачета; - отвор за мивка по арх. проект; | | |  |
| 7 | Шкафове на стена, над бар, без гръб, по детайл | - по арх. проект; - корпус от HPL върху ПДЧ 2 x 19 mm, 2 бр. - 289/35 cm, 2 бр. - 35/66,3 cm, 5 бр. - 32/52 cm, цвят по мостра;  - вратички от ПДЧ плоскости 18 mm, 3 бр. - 54/62 cm, с полиуретанов лак- гланц, цвят по мостра; плъзгащи се; дублирани с принтиран висококачествен поликарбон 4 mm; - метална релса за плъзгане на вратички, 2 бр. - L = 288,5 cm, боядисана в цвят по RAL; - осветление под шкаф- LED лента; - метална конструкция за окачване на шкафа; | | |  |
| 8 | Цветно стъкло, гръб на мивката | L ~ 2881/410, цявт по мостра | | |  |
| 9 | **Държач за стъкло, едностранен** при контакт на бар и стена | L ~ 2882 от неръждаема стомана, L = 288 cm; | | |  |
| 10 | **Стъклена витрина** над бар, "П- образна" форма, лепена с UV-лепило: | L ~ 3542/418 -държач за стъкло от неръждаема стомана -380 cm; -2бр. Стъклени страници, 12-34,6/41,8 cm; -стъкло 209/41,8 cm - 1 бр. ; -стъкло 110/41,8 cm - 1 бр. ; -стъкло 35,2/41,8 cm 1 бр. | | |  |
| 11 | Шкаф за отсервиране и отпадъци, по детайл; | - размери в мм: L ~ 1750/350/1140 - цокъл от анодиран алуминий h = 10 cm; L = 245 cm; - външни страници, плот и дъно от HPL върху ПДЧ плоскост 2 x 19 mm, 2 бр. - 174,8/35 cm, 2 бр. - 35/104,2 cm; с видим кант+лак - рафтове, хоризонтални, от ламинирано ПДЧ, 18 mm, кант от PVC 1 mm същия, цвят по мостра; 13 бр. - 32/35 cm; - гръб от ламинирано ПДЧ, 18 mm , кант от PVC 1 mm същия, цвят по мостра; 1бр. - 174,8/114,2 cm; - плътни страници от ламинирано ПДЧ, 18 mm, кант от PVC 1 mm същия, цвят по мостра; 2 бр. - 35/96,6 cm, 2 бр. - 35/31 cm; 1 бр. - 35/63,8 cm; - плътни врати на шкаф за отпадъци, 2 бр. -48,5/47,2 cm, на панти, от ламинирано ПДЧ 18 mm, кант от PVC 1 mm същия, цвят по мостра; със заключване; - плътни врати на шкаф за отпадъци, 2 бр. -48,5/15,9 cm, на панти, от неръждаема стомана- сатен;  - неръждаема рамка за водене на отпадъци, 2 бр. - 45/30 cm; -стойка за плик за отпадъци, 2 бр., h=42 cm;  - крачета; | | |  |
| 14 | Маса | - Ø 800, H 730 - кръгла Ø 800 мм, плот от ХПЛ, централен, цилиндричен крак с кръгла метална основа; | | |  |
| 15 | Стол | - размери в мм: ~520/500/840; облегалка и седалка от фурнир, дъб, байц, основа от стомана, крачета - метални; | | |  |
| 16 | Пейка над конвектор, по детайл | - размери в мм: L ~ 2780 - изрязан по шаблон профил от плоскост шперплат, 80 бр. - метална конструкция-боя черна RAL 9004 мат; размерите на стоманената подконструкция са по предложение на изпълнителя; | | |  |
| 17 | Закачалка за монтиране на стена, метални, по проект; | - размери в мм: L~600; | | |  |
| 18 | Закачалка - свободно стояща, метална, по проект; |  | | |  |
| 19 | Параван | - размери в мм: L~1270/2220 L~1090/2220 плътен от ламинирано стъкло, покритие от полиестерно, прозрачно фолио с принт по проект; крепежни елементи - 8 бр. | | |  |
| 20 | Кошове за събиране на отпадъци | мин. 20 l, с капак | | |  |
| 21 | Стелаж за артикули до вход, по детайл | размери в мм: L~3800/1370 - рафтове с конзоли, шир. 30 cm, височина на чело 6 cm, 8 бр. с обща дължина 1376 cm, от ПДЧ ; - гръб система Маркет, 344/137cm, 60◦, 1 бр., от ПДЧ; - метални крепежни елементи; | | |  |
| 22 | Стелаж за артикули около колона, по детайл | размери в мм: L~4800/2070 - гръб система Маркет, от ПДЧ, 8,33 m2, h=150 cm + 56cm,  - рафтове с конзоли, шир. 30 cm, височина на чело 6 cm, 4 бр., всеки с дължина 460 cm, с обща дължина 1834 cm, от ПДЧ; - 2 бр. Шкафа с размери 143/36/56 cm по 4 врати всеки; размер на вратата 35/38 cm от ПДЧ; + заключване;  1 бр. шкаф с размери 120/36/56 cm с 3бр. врати; размер на вратата 38,5/38 cm от ПДЧ; + заключване; - цокъл от анодозиран алуминий h = 10 cm; L = 470 cm;  - плот от ПДЧ 18 mm, цвят по мостра;  - 4 бр. страници, 36/38 cm от ПДЧ; 3 бр. страници, 33,4/42,4 cm от ПДЧ; - 4 бр. рафта, 67,9/33,4 cm; 2бр. рафта, 57,3/33,4 cm; от ПДЧ; -2 бр. дъно, 139,4/34 cm + 1 бр. дъно, 116,4/34 cm от ПДЧ 18 mm; -2 бр. гръб на шкафа, 139,4/42,4 cm + 1 бр. гръб, 116,4/42,4 сm от ламиниран шперплат 8 мм; - метални крепежни елементи; - дръжки; - крачета; - панти; | | |  |
| 23 | Стелаж за артикули свободно стоящ, по детайл | - размери в мм: L~1320/1420 - гръб система Растер от ПДЧ, 1,87 m2, 132/142 cm; - метална подконструкция, /боядисана в RAL/; - 4 бр. рафтове с конзоли, шир. 30 cm, височина на чело 6 cm, всеки с дължина 132 cm, с обща дължина 528 cm, от ламинирано ПДЧ ; - метални крепежни елементи; | | |  |
| 24 | Стелаж за артикули до склад, по детайл | - размери в мм: L~2600/2070 - цокъл от анодозиран алуминий h = 10 cm; L = 251 cm; -дъно 251/33,4 cm от ламинирано ПДЧ, 18 mm, кант от PVC 1 mm същия, цвят по мостра; -4 бр. - рафтове с конзоли, шир. 30 cm, височина на чело 6 cm, , всеки с дължина 250 cm, с обща дължина 1000 cm, от ПДЧ ; - гръб система Маркет, от ПДЧ, 6,63 кв.м, h = 150 cm + 1,41 кв. м, h = 56 cm; - страница от ламинирано ПДЧ , кант от PVC 1 mm същия, цвят по мостра; 6/45/207 cm; - 6 бр. врати, размер на вратата 35,1/37,8 cm от ламинирано ПДЧ, 18 mm, кант от PVC 1 mm същия, цвят по мостра; 1 бр. врата с размер 35,2/37,8 cm; + заключване; -плот от ПДЧ 18 mm, цвят по мостра; - 2 бр. страници, 36/37,8 cm от ПДЧ 18 мм;  - 3 бр. страници, 33,4/42,4 cm от ПДЧ 18 мм; - 2 бр. рафта, 68,8/33,4 cm + 1 бр. рафта, 69,8/33,4 cm + 1 бр. рафт, 34,6/33,4 cm от ПДЧ 18 мм; - гръб на шкафа 247,4/44,2 cm от ламиниран шперплат 8 mm, (или подобно); - метални крепежни елементи; - дръжки; - крачета; | | |  |
| 25 | Стелаж за артикули свободно стоящ, по детайл | - размери в мм: L~1320/2070 - гръб система Растер от ПДЧ, 2,48 m2, 126/197 cm; - 2 бр. страници от ПДЧ, 6/45/207 cm; - 3 бр. рафтове с конзоли, шир. 30 cm, височина на чело 6 cm, всеки с дължина 60 cm, с обща дължина 180 cm, от ПДЧ 18 мм; - метални крепежни елементи; | | |  |
| 26 | Стелаж островен, по детайл | Ø 1400, H 1650 - остров от перфорирана ламарина с три кръгли контейнера, 1бр. Ø140 cm; 1 бр. Ø120 cm и 1 бр. Ø 100 cm,всеки от които диаметрално разделен на 4 сектора; | | |  |
| 27 | Каса с "П- образна" форма, по детайли, от няколко елемента; | -лице- ХПЛ;  -работен плот за 2 работни места + 2 инсталационни отвора - ХПЛ, 5,12 кв.м; -цокъл от анодиран алуминий h = 10 cm; L = 1955 cm; -стационарни шкафове в работна зона от ламинирано ПДЧ 18 мм, кант от PVC 1 мм същия, цвят по мостра, + заключване: 1 бр. 2270/450/900 mm (228/45/90 cm) с 4 бр. врати, 41,3/71,8 cm; - 1 бр. дъно - 80,3/39,4 cm; 1 бр. дъно - 142,3/39,4 cm; - 1 бр. рафт - 80,3/39,4 cm; 1 бр. рафт - 142,3/39,4 cm; - 1 бр. гръб - 80,3/78,2 cm; 1 бр. гръб - 142,3/78,2 cm; шперплат 8 mm; - 3 бр. страница - 40/76,4 cm; 1 бр. 2670/650/900+300 mm (220/64/90+30 cm); 1бр. 52/62/90cm: - 2 бр. врати, 47,7/71,8 cm; - 4 бр. врати, 43,1/71,8 cm; - 1 бр. дъно - 270/60,2 cm; - 1 бр. рафт - 47,1/59,4 cm; - 1 бр. рафт - 84,9/60,2 cm; - 1 бр. рафт - 46,1/60,2 cm; - 1 бр. рафт - 85,8/60,2 cm; - 1 бр. гръб - 47,1/78,2 cm, шперплат 8 mm; - 1 бр. гръб - 260/108,2 cm, - 2бр. страница - 62/88,2 cm, ПДЧ 28 мм; 3 бр. страници - 60/76,4 cm; ламинирано ПДЧ 18 мм, кант от PVC 1 мм същия, цвят по мостра; 1 бр. 3470/800/900 mm (344/80/90 cm), съдържащ 1 бр. шкаф на колелца - 40/60/82 cm с 4 бр. чекмеджета, височина на челото h = 17,8 cm, със заключване: - 1 бр. дъно - по шаблон/ш-75,4 cm; 1 бр. дъно - 75,5/59,2 cm; - лице с обща дължина 420 cm, h=71,8 cm; -1 бр. страница - 60/71,8 cm; ПДЧ 28mm; 1 бр. 1850/640/900 mm (185/64/90 cm) с 2 бр. чекмеджета - 45,6/40,4/27,6 cm; 1 бр. чекмедже - 56,2/40,4/27,6 cm, 2 бр. чекмеджета - 51,6/22,4/27,6 cm; 1 бр. чекмедже - 62,2/22,4/27,6 cm, със заключване: - 1 бр. дъно - 169/52,2 cm; 1 бр. дъно (цвят 2)- 169/40,4 cm; 1 бр. дъно (цвят 2) - 169/22,4 cm;  - лице с обща дължина 618 cm, h = 88,2 cm, ПДЧ 18 cm; лице 169/28 cm, ПДЧ 38 mm; лице (цвят 2) 169/50,2 cm; лице (цвят 2) 169/43 cm, ПДЧ 18 см; - 11 бр. страници (цвят 2) - 16,2/26 cm; 5 бр. страници (цвят 2)- 16,2/12 cm; - 2 бр. страници (цвят 1) - 40,4/25 cm; 2 бр. страници (цвят 1) - 22,4/27 cm; - капак с обща дължина 313 cm, h = 8 cm; - рафт от ПДЧ 18 mm, кант от PVC 1 mm същия, цвят по мостра: 1бр. - 258/13 cm; - 2 бр. страници - 12/118,2 cm; - разделители под клиентски плот-акрил прозрачен, L = 260 cm, h = 20 cm; - дръжки; - панти; - крачета; | | |  |
| 28 | Щори, вътрешни | - метални крепежни елементи; | | |  |
| 29 | Щори, ролетни | - размери в мм: 120/ 187см;; | | |  |
| 30 | Щори, текстилни | - размери в мм: 120/ 480 см; | | |  |
| **IV. ОБ ЗА ТОАЛЕТНИ, КОТА +2,75** | | | | |  |
| 1 | Доставка и монтаж на кошче за отпадъци | мин. 30 л, за тоалетни на кота 0,00 и 2,75 | | |  |
| 2 | Доставка и монтаж на кошче инокс | мин 5л., за тоалетни на кота 0,00 и 2,75 | | |  |
| 3 | Доставка на консумативи за тоалетни на кота 0,00 и 2,75 | стойка за тоалетна хартия, четка | | |  |
| 4 | Доставка и монтаж на огледало за тоалетни на кота 2,75 | размери 200/80/4мм, | | |  |
| 5 | Доставка и монтаж на огледало за тоалетни на кота 2,75 | размери 160/80/4мм | | |  |
| 6 | Доставка и монтаж на огледало за тоалетни на кота 0,00 | размери 60/80/4мм | | |  |
| 7 | Доставка и монтаж на Диспенсър за сапун, за кота 0,00 и 2,75 | вместимост: 1000 ml, опции: наливен течен сапун, гел сапун, дезинфектант; инфрачервен сензор; Батерии: 4 x 1,5 V АА size; с 1 мл. доза сапун; дистанция на сензорното активиране: регулируема; Заключващ механизъм; индикатор за изтощени батерии; размер: 26х12х12 см. / В х Д х Ш / | | |  |
| 8 | Доставка и монтаж на Диспенсър за хартиени кърпи, за кота 0,00 | Материал: удароустойчива, негорима ABS пластмаса, вместимост: 600 кърпи, размер: 389x305x132 мм, заключващ механизъм, Визуален контрол за наличие на консуматив | | |  |
| 9 | Доставка и монтаж на Сешоар за ръце, за кота 5,50 | Мощност 2.6 Kw, 220 V, минимални размери: Височина- 266мм, Широчина- 257мм, Дълбочина- 230мм; Работно напрежение 220 V; Работен ток 16. A; Ниво на шум 68 | | |  |
| ЗАБЕЛЕЖКА: | | |  |  | |
| 1. Всички материали да отговарят на изискванията на БДС и съответните наредби. | | |  |  | |
| 2. Всички необходими размери да се вземат от място. | | |  |  | |
| 3. Всички материали и детайли на изпълнител да се съгласуват с проектанта. | | |  |  | |
| 4. Всички възникващи в хода на изпълнение въпроси да се съгласуват с проектанта. | | |  |  | |
| 5. Всички метални части да се обработят съгласно изискванията (скрити и открити). | | |  |  | |
| 6. Всички цветове са по избор на проектанта. | | |  |  | |
| 7. Количествената сметка да се чете, като се ползват чертежите и в случай на несъответствие за мeродавно да се считат работните чертежи. | | |  |  | |

[дата] **ПОДПИС**

**ПЕЧАТ**

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

*#Образецът се предоставя само за обособена позиция №2.*